ZAŁĄCZNIK NR 1 DO

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

RD.271.2.2017.JGL

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin – Gościm”***

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową (realizowany w ramach wynagrodzenia, jakie zostanie określone w przedstawionej ofercie).

**Zawartość opracowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1363F Rąpin – Gościm gmina Drezdenko**

**Opracowanie dokumentacji** projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1363F

1. **Mapa do celów projektowych/opiniodawczych** (w zależności od potrzeb)
2. **Opinia geotechniczna dla obszaru projektowanego** (dokumentacja geologiczna, o ile zachodzi potrzeba).
3. **Projekt budowlany**
4. **Projekt wykonawczy**
5. **Kosztorys inwestorski**
6. **Przedmiar robót**
7. **Kosztorys ofertowy**
8. **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót**
9. **BIOZ** - projekt
10. **Projekt tymczasowej organizacji ruchu**
11. **Projekt stałej organizacji ruchu**
12. **Plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę**
13. **Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót**
(w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych)
14. **Uzyskanie wszystkich koniecznych uzgodnień warunków i opinii (min decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno prawne)**
15. **Ewentualnie inne dokumenty wymagane przepisami prawa**

Dokumenty zawarte w lit. c, d, oraz f, h, i, j, k, l należy wykonać w wersji papierowej
w 6 egz. ora w wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualną edycję przez Zamawiającego, dokumenty zawarte pod lit. e-g należy wykonać w wersji papierowej
w dwóch egzemplarzach, kosztorys ofertowy także w wersji umożliwiający jego edycje przez Zamawiającego. Pozostałe dokumenty zapisać w formacie PDF.

Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami
i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**Stan istniejący**

1. **Droga powiatowa Nr 1363F Gościm – Rąpin - Sowia Góra**

odcinek Gościm – Rąpin – Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej wzmocnionej o szerokości od 3,0 m do 4,0 m z gruntowymi poboczami. Teren pasa drogowego jest zróżnicowany, występują płytkie rowy i gruntowe pasy zieleni trawiastej z przydrożnym zadrzewieniem. W ciągu drogi powiatowej znajdują się trzy przepusty, na których, należy wykonać pracę remontowe. W ciągu drogi znajdują się również nieczynne słupy telekomunikacyjne, które należy usunąć.

2. **Oczekiwania zamawiającego** - Podstawowym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, komfort użytkowania drogi oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia. Dostosowanie drogi powiatowej nr 1363F klasy Z zgodnie z wytycznymi projektowania dróg. Należy zaprojektować nawierzchnie jezdni na podbudowie tłuczniowej o szerokości jezdni min. 5 metrów z masy mineralno-asfaltowej oraz alternatywne rozwiązanie projektowe nawierzchni tłuczniowej. Należy zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowe

Przy opracowywaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia:

1. Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania.Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, zgodne z Prawem Budowlanym.
2. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
3. Przedmiar robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – dla robót drogowych.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 6 kompletnych egzemplarzy dokumentacji. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów.
7. Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

**B) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:**

-       stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,

-       uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektów: woj. Lubuskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gmina Drezdenko.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Usługi:

**71320000-7** - [Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania](http://www.cpv.com.pl/kod%2C71320000-7%20.html)